|  |  |
| --- | --- |
| **EQUIPAMENTO:** | **SERIAL:** |
| **CLIENTE:** | **VERSÃO DE FIRMWARE:** |
| **MÓDULOS:** | **SENSOR DE CORRENTE:** |
| **DATA:** | **Nº PEDIDO:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONFIGURAÇÕES PADRÃO** |  |
| IP PADRÃO: **10.1.25.100** |  |
| TIPO MEMÓRIA: **LINEAR** |  |
| INTEGRAÇÃO: **10 MINUTOS** |  |
| DISPLAY: **5 MINUTOS** |  |
| CHAVE SELETORA NA POSIÇÃO AUXILIAR |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ITENS A SEREM REVISADOS** |  |
| BACKUP FTP |  |
| SALVAR SISTEMA |  |
| JUMPER RELÓGIO |  |
| DATA E HORA |  |
| TESTE DA BATERIA RECARREGÁVEL |  |
| TESTE FASE POR FASE |  |
| MEDIÇÕES SALVAS |  |
| TENSÃO BATERIA 3V |  |
| TAMPAS DOS CONECTORES |  |
| CABOS DE TENSÃO |  |
| CABO ALIMENTAÇÃO AUXILIAR |  |
| CABO ETHERNET |  |
| CABO USB |  |
| ANTENA GPS |  |
| CARREGADOR BATERIA |  |
| PEN DRIVE OU CD |  |
| RELATÓRIO DE CALIBRAÇÃO |  |
| POSIÇÃO DAS TECLAS |  |
| LIMPAR MEMÓRIA |  |
| TI’S/ALICATES DE CORRENTE |  |
| FIXAÇÃO DO CARTÃO SD |  |

**TÉCNICO RESPONSÁVEL:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PARA PREENCHIMENTO DA LOGÍSTICA**

|  |  |
| --- | --- |
| N SÉRIE |  |
| SENSORES DE CORRENTE |  |
| TAMPAS DOS CONECTORES |  |
| CABOS DE TENSÃO |  |
| CABO ALIMENTAÇÃO AUXILIAR |  |
| CABO ETHERNET |  |
| CABO USB |  |
| ANTENA GPS |  |
| CARREGADOR BATERIA |  |
| CD |  |
| RELATÓRIO DE CALIBRAÇÃO |  |
| MALETAS |  |

|  |  |
| --- | --- |
| APARENCIA GERAL |  |
| APARENCIA DO DISPLAY |  |
| INTEGRIDADE DA CAIXA |  |
| POSIÇÃO TECLADO |  |
| ETIQUETAS |  |
| MANUAIS |  |
| CHAVE SELETORA NA POSIÇÃO AUXILIAR |  |

**RESPONSÁVEL LOGÍSTICA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**